控制主机和采集终端通信协议

主机向采集终端发送包格式

**包头+包长+测试项目+命令+参数+包尾**

包头：0X54(T) 0X44(D)

包长：0X00,0X00

设备号：0x00

测试项目：0X00

模式：0X00

命令：0X00

参数：0X00…0X00 （不同项目不同命令，参数的字节数不同，若长度为16，共有6字节）

包尾：0X27(.),0X0D(回车)

**采集终端向主机发送的数据格式**

包头：0X54(T) 0X55 (U)

包长：0X00,0X00

设备号：0x00

测试项目：0X00

模式：0X00

命令：0X00

参数：0X00…0X00 （不同项目不同命令，参数的字节数不同，若长度为16，共有6字节）

包尾：0X27(.)，0X0D(回车)

测试项目：0--空项目

1--摸高

2--立定跳远

4—光栅版坐位体前屈

7—实心球

10(0xa)—排球垫球

模式：0--单机模式、1--联机模式【预留】

命令：0--空指令 pqdq ldty mg sxq

1--开始测量 pqdq ldty mg sxq

2--结束测量 pqdq ldty mg sxq

3--暂停测量

4--获取数据 pqdq ldty mg

5--计时模式

6--0点设置 mg

7—自检 ldty sxq

8--基点测量

9—校准 ldty sxq

10—

11—设置终端频段

12—获取终端版本信息 pqdq ldty mg sxq